## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

Για την Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις εργασίες υπαίθρου για τις ανάγκες της Πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001336 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1: «Υδρομετρήσεις, Δειγματοληψίες, Χημικές Αναλύσεις και Συμπληρωματικές Ενέργειες» (CPV: 14810000-2, 18221100-5, 18424000-7, 18815400-9, 18930000-7, 31158100-9, 31214100-0, 31440000-2, 35113440-5, 38653100-8, 39540000-9, 44115210-4, 44164300-0, 44332000-6, 44424200-0, 44511000-5, 44512800-0, 44512940-3, 44511510-3, 44500000-5, 44512210-7, 44512300-5, 44812310-1, 31340000-1, 31321200-4, 34515100-1, 31172000-2)»].

**ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή –ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (π. ΙΕΒ)**

**Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου: ……………………………………………………**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ** | **ΤΕΜΑΧΙΑ** | **ΑΞΙΑ (€)** | **ΦΠΑ (€)** | **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ**  **(ΜΕ Φ.Π.Α)** |
| **διάφορα αναλώσιμα υλικά για εργασίες υπαίθρου** |  |  |  |  |
| **Λάδι μυλίσκου**  Λευκό λάδι μηχανής υψηλής ποιότητας από πρωτογενές εμπλουτισμένο ορυκτέλαιο για τη λίπανση μυλίσκων, έχει γενικότερη χρήση καθώς λιπαίνει και προστατεύει όλα τα μέρη μηχανών και μηχανισμών όπως αλυσίδες ποδηλάτων, ραπτομηχανές, εργαλεία, κλπ εξασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής, συσκευασία 1 l. | 30 τεμάχια (1lt) |  |  |  |
| **Νιτσεράδα**  Παντελόνι και σακάκι αδιάβροχα από PVC ενισχυμένο για επαγγελματική χρήση, το σακάκι με κουκούλα και το παντελόνι με στηθούρι και τιράντες. Πάχος υλικού 0,54 mm και βάρος υλικού 500 gr/m2. | 100 σετ (παντελόνι και σακάκι) |  |  |  |
| **Γάντια εργασίας**  Από ύφασμα με σύνθεση 50 % βαμβάκι και 50 % polyester, με επίχριση latex στην παλάμη και στα δάχτυλα, αντοχή στην τριβή, στα μικρά κοψίματα και στη διάτρηση. | 400 τεμάχια (ζεύγη) |  |  |  |
| **Γαλότσες ολόσωμες**  Να παρέχουν 100% αδιάβροχη προστασία και άνεση. Το εσωτερικό του θα είναι κατασκευασμένο από PVC υλικό, εξαιρετικά ανθεκτικές στο νερό, να παρέχουν προστασία UV και να είναι αντιανεμικές. Να διαθέτουν ιμάντες στους ώμους, μια εξωτερική τσέπη στο ύψος του στήθους με Velcro, καθώς και ζώνη που προσαρμόζεται στη μέση. Να διαθέτουν πολύ ανθεκτικές σόλες. | 80 τεμάχια (ζεύγη) |  |  |  |
| **Γαλότσες ψηλές**  Γαλότσες γόνατος από PVC, με επένδυση γούνας στο εσωτερικό, άνετη αδιάβροχη, αντιολισθητική και με πολύ ανθεκτική σόλα | 50 τεμάχια (ζεύγη) |  |  |  |
| **Σάκος (μεγάλος) για υλικά**  Μεσαίου μεγέθους σάκος ταξιδιού, αδιάβροχος, με εσωτερική επένδυση, εξωτερική θέση, πολύ ισχυρά φερμουάρ, μήκος 80 cm και χώρος 90 l. | 20 τεμάχια |  |  |  |
| **Σάκος πλάτης**  Αδιάβροχος, με πλενόμενο υλικό polyester 600D, πολύ ισχυρό φερμουάρ, θέση για laptop έως 15,6’’, θέσεις για τηλέφωνο και στυλό, με διαφοροποιημένους χώρους, πλαϊνά τσεπάκια | 20 τεμάχια |  |  |  |
| **Ηλεκτρονικός φορτιστής ρεύματος**  Για μπαταρίες μολύβδου 6-12V, standar/gel, έντασης φόρτισης 3,5Α. | 10 τεμάχια |  |  |  |
| **Διακόπτης απλός** | 40 τεμάχια |  |  |  |
| **Μπαταρία, Pb, 12V, 7Ah**  Με εγγύηση λειτουργίας για τουλάχιστον 5 χρόνια. | 35 τεμάχια |  |  |  |
| **Μπαταρία αλκαλική ΑΑ**  Με εγγύηση λειτουργίας για τουλάχιστον 5 χρόνια, σετ 4 τεμαχίων. | 400 σετ (τετράδες) |  |  |  |
| **Μπαταρία αλκαλική ΑΑΑ**  Με εγγύηση λειτουργίας για τουλάχιστον 5 χρόνια, σετ 4 τεμαχίων. | 400 σετ (τετράδες) |  |  |  |
| **Μπαταρία αλκαλική 9 V**  Με εγγύηση λειτουργίας για τουλάχιστον 5 χρόνια. | 100 τεμάχια |  |  |  |
| **Γιλέκο φωσφοριζέ**  Με αντανακλαστικές ταινίες. | 50 τεμάχια |  |  |  |
| **Φακός υψηλής δέσμης led (μπαταρίες ΑΑ ή ΑΑΑ)**  Υψηλής φωτεινότητας LED μέγιστης ισχύος 450 lumens, λειτουργεί ως επαναφορτιζόμενος ή με απλές αλκαλικές μπαταρίες, συνεχής διάρκεια φωτισμού τουλάχιστον 1,5 ώρες, μεταλλικό ανθεκτικό περίβλημα, με 3 λειτουργίες φωτεινότητας (υψηλή, χαμηλή και strobe), με λουράκι για εύκολη μεταφορά. | 20 τεμάχια |  |  |  |
| **Ιμάντας/καστάνιας**  Καστάνια ασφαλείας που κλειδώνει αυτόματα, μήκους 5 m, πλάτους 3 cm και αντοχή πάνω από 500 Kg. | 30 τεμάχια |  |  |  |
| **Συρματόσχοινο 3mm (m)**  Γαβανιζέ με όριο θραύσης 600 Kg, 6x7. | 400 μέτρα |  |  |  |
| **Σχοινί 8 (mm) ορειβατικό-σπηλαιολογικό**  Υλικό κατασκευής πυρήνα και κελύφους Polyamid (PA), ολίσθηση κελύφους 0 %, συρρίκνωση στο νερό 2,5 %, επιμήκυνση με 50/150 Kg 4,8 %, εγγύηση 5 ετών. | 300 μέτρα |  |  |  |
| **Σχοινί 10 (mm) ορειβατικό-σπηλαιολογικό**  Υλικό κατασκευής πυρήνα και κελύφους Polyamid (PA), ολίσθηση κελύφους 0 %, συρρίκνωση στο νερό 2,5 %, επιμήκυνση με 50/150 Kg 4,8 %, εγγύηση 5 ετών. | 100 μέτρα |  |  |  |
| **Μονωτική ταινία**  Μεγάλη συγκολλητική δύναμη (220gr/cm) και υψηλή μόνωση, 19mm/20y. | 100 τεμάχια |  |  |  |
| **Σωληνάκι πλαστικό**  Διάφανος σωλήνας γενικής χρήσης (αλφαδολάστιχο), μη τοξικό PVC, προδιαγραφές F.D.A. CEE 90/128-A AS 070, -5o C έως +60o C, διάμετρος 12 mm. | 200 μέτρα |  |  |  |
| **Πτυσσόμενο κοντάρι**  3 μέτρων. | 20 τεμάχια |  |  |  |
| **Velcron**  Ταινία. | 30 μέτρα |  |  |  |
| **Καλωδιοδέστρες**  Δεματικά καλωδίων με διαστάσεις μήκος 280 mm - πλάτος 4,5 mm και μήκος 200 mm – πλάτος 2,5 mm. Συσκευασία των 100 τεμαχίων. | 40 συσκευασίες (των 100 τεμαχίων) μήκους 280 mm - πλάτους 4,5 mm και  40 συσκευασίες (των 100 τεμαχίων) μήκους 200 mm – πλάτους 2,5 mm. |  |  |  |
| **Κλειδιά γερμανικά πολύγωνα**  Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας σφυρηλατημένο χρωμο-βαναδιούχο χάλυβα (CRV), επιχρωμιωμένες και γυαλισμένες κεφαλές, κάθε σετ 8 τεμαχίων (6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22) σε θήκη υψηλής ανθεκτικότητας. | 25 σετ (6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22) |  |  |  |
| **Πένσα**  Πολλαπλής χρήσης, συμμορφωμένη με όλα τα πρότυπα DIN, ISO και ANSI, μεγάλης ανθεκτικότητας και διάρκειας ζωής, κατασκευασμένη από θερμικής επεξεργασίας σφυρηλατημένο κράμα χρωμιωμένου χάλυβα, γυαλισμένη κεφαλή, λαβές πολύ ανθεκτικές, λαβές μαλακές για κράτημα ακόμα και με λιπαρά χέρια, επαγωγικά επισκληρυμένες σιαγόνες, μήκος 200 mm. | 20 τεμάχια |  |  |  |
| **Κλειδιά γαλλικά**  Σώμα από σφυρηλατημένο ατσάλι χρωμίου – βαναδίου, Μεγέθη 200 mm / 8″ , 250 mm / 10″, 300 mm / 12″. | 30 τεμάχια  (10 τεμάχια κάθε μέγεθος) |  |  |  |
| **Κόφτης για συρματόσχοινο**  Μίνι κόφτης συρματόσχοινων, σιαγόνες με εξτρά σκλήρυνση για αντοχή, με ελατήριο επαναφοράς και κλιπ ασφάλισης, λαβές με ανθεκτική και αντιολισθητική επένδυση, μήκος 180 mm (7’’), ικανότητα κοπής 5 mm (3/16’’). | 20 τεμάχια |  |  |  |
| **Κατσαβίδι**  Λαβή με μαλακό ελαστικό, ατσάλινη λάμα με επεξεργασία χρωμίου-βαναδίου, μαγνητικά, μύτη με θερμική επεξεργασία, σετ 6 τεμαχίων (std 5,5x100 – std 6,5x150 - parall.3x75 - Ph. 0x50 -Ph. 1x100 - Ph. 2x100). | 50 σετ (std 5,5x100 – std 6,5x150 -parall.3x75 - Ph. 0x50 - Ph. 1x100 - Ph. 2x100) |  |  |  |
| **Κάβουρας**  Μάγουλα με κλίση 90ο, πάνω και κάτω μάγουλα με οδόντωση σε αντίθετη κατεύθυνση, οδόντωση συμπληρωματικά σκληρυσμένη, λαβές από προφίλ Τ, παξιμάδι σύσφιξης ασφαλισμένο, υλικό ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου, σφυρηλατημένος και σκληρυμένος με λάδι, πλάτος σύσφιγξης 42 mm, μήκος 310 mm. | 20 τεμάχια |  |  |  |
| **Εργαλειοθήκη**  Σύστημα ανοίγματος με ένα χέρι, αυτόματο κλείσιμο, 2 χώροι αποθήκευσης, αφαιρούμενη θήκη για εργαλεία, Μεσαίο μέγεθος: 24”- 61 cm 59.5 x 28.1 x 26 cm. | 15 τεμάχια |  |  |  |
| **Πριόνι κλαδέματος**  Λάμα θερμικής επεξεργασίας, μήκος 30 cm, αμφίπλευρα δόντια, δυνατότητα αλλαγής λάμας. | 20 τεμάχια |  |  |  |
| **Κλαδευτήρι**  Βαθέως τύπου για κοπή κλαδιών και θάμνων, από θερμικό επεξεργασμένο χάλυβα ανθεκτικό στη χρήση και στην οξείδωση, λεπίδες πλάτους 30 mm με επικάλυψη από τεφλόν, οι κοπτικές επιφάνειες είναι συμπληρωματικά σκληρυσμένες για κοπές ακριβείας, ισχυρό ελατήριο επαναφοράς, σε συσκευασία blister με ανταλλακτική λεπίδα και ανταλλακτικό ελατήριο. | 30 τεμάχια |  |  |  |
| **Τσάπα**  Τετράγωνη με στειλιάρι και διαστάσεις 200x170 mm. | 20 τεμάχια |  |  |  |
| **Φτυάρι**  Κυρτό με μύτη και στειλιάρι. Διαστάσεις 280x255x1,5 mm. | 20 τεμάχια |  |  |  |
| **Γάντζος ναυτικός**  Κλιπ ασφαλείας με ελατήριο και αυτόματο κλείσιμο, γαλβανιζέ επιψευδαργυρωμένο ατσάλι.  (8mm) | 100 τεμάχια |  |  |  |
| **Γάντζος ναυτικός**  Κλιπ ασφαλείας με ελατήριο και αυτόματο κλείσιμο, γαλβανιζέ επιψευδαργυρωμένο ατσάλι.  (6mm) | 100 τεμάχια |  |  |  |
| **Σφικτήρας τερματ. για**  **Συρματόσχοινο**  Γαλβανιζέ 3 mm. | 100 τεμάχια |  |  |  |
| **Γάντζος ορειβατικός**  Από ατσάλι με βίδα ασφαλείας, μέγιστο άνοιγμα σιαγόνων 19 mm, ιδανικός για προσαρμογή σε ιμάντες και ζώνες αναρρίχησης, αντοχή φορτίου 16 kN και αντοχή στη θραύση 25 kN, συμμορφώνεται με την οδηγία EN362. | 100 τεμάχια |  |  |  |
| **Κλαδευτήρι επεκτάσιμο**  Ψαλίδι κορυφής τύπου κάμπιας, με ενσωματωμένο μηχανισμό καστάνιας, λεπίδες από επισκληρυμένο ατσάλι και αντικολλητική επίστρωση για προστασία από τη σκουριά και τη διάβρωση, αποσπώμενη λάμα πριονιού, με τηλεσκοπικό σωληνοειδές κοντάρι αλουμινίου που επεκτείνεται έως 2,4 m και κλειδώνει στο επιθυμητό ύψος. | 20 τεμάχια |  |  |  |
| **Πατόφτυαρο**  Πατητό φτυάρι με στειλιάρι, από φύλλο χάλυβα και προστατευτική επίστρωση. | 20 τεμάχια |  |  |  |
| **Βαριοπούλα**  Λαβή από γραφίτη, άθραυστο σύνδεσμο σύνδεσμος λαβής – κεφαλής, επίπεδη κεφαλή, και χαμηλές πλευρές, βάρος 1-1,5 Kg. | 30 τεμάχια |  |  |  |
| **Παγοκυψέλη**  Ανθεκτική βάρους 500 gr. | 1500 τεμάχια |  |  |  |
| **Σπρέι**  Χρώματα (μαύρο και κόκκινο) σε μορφή σπρέι με έντονη καλυπτικότητα και με πολύ μαλακή στη χρήση βαλβίδα. | 40 τεμάχια (20 μαύρα και 20 κόκκινα) |  |  |  |
| **Πλαγιοκόφτης**  Από θερμικά επεξεργασμένο σφυρηλατημένο κράμα χρωμιωμένου χάλυβα, μεγάλης ανθεκτικότητας και διάρκειας ζωής, συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα DIN, ISO και ANSI, λαβές μαλακές, μήκος 152-190 mm, ικανότητα κοπής 160 Kg/mm2 | 15 τεμάχια |  |  |  |
| **Αδιάβροχο μπουφάν για χειμερινή χρήση**  Το εσωτερικό μέρος του μπουφάν θα είναι επενδεδυμένο με λεπτή μόνωση το οποίο το καθιστά ζεστό και διαπνέον. Το εξωτερικό κομμάτι θα είναι επενδεδυμένο με μεμβράνη που το καθιστά αδιάβροχο και διαπνέον. Οι ραφές του θα είναι θερμοκολλημένες και θα διαθέτει κανονική εφαρμογή (Standard fit).  Στο κάτω μέρος θα διαθέτει ελαστικό κορδόνι, ρυθμιζόμενο κλείσιμο στα μανίκια, 100% polyester, τσέπες 2 εμπρός , 1 εσωτερική, αδιαβροχότητα 5.000 mm, διαπνοή: 5.000 gr/m/24h, ραφές θερμοκολλημένες, σφραγισμένες, με κουκούλα, με φερμουάρ μέχρι κάτω. Διάφορα μεγέθη. Με λογότυπο του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. | 50 τεμάχια |  |  |  |
| **Ακροδέκτης καλωδίων**  σετ 0.50-1.50mm 2/ 0.8x4.75mm, 25 τεμαχίων. | 50 σετ  (25 τεμαχίων) |  |  |  |
| **Καλώδιο δίκλωνο**  2x0,5mm2 Κόκκινο/Μαύρο | 100 μέτρα |  |  |  |
| **Σημαδούρα**  Πλαστική μήκος 20 cm, διάμετρος 15 cm, βάρος 110 gr, χρώμα κίτρινο. | 20 τεμάχια |  |  |  |
| **Κώνος Σήμανσης**  Πλαστικός, ύψους 30cm. | 30 τεμάχια |  |  |  |
| **Μετατροπέας τάσης ρεύματος αυτοκινήτου**  Ισχύς: 1500 W Συνεχόμενη ισχύς: 1200W Διακόπτης On / Off με φωτισμό LED Ελάχιστος θόρυβος Λειτουργεί με οποιοδήποτε σύστημα 12 V Τάση εξόδου: 220 VAC Συχνότητα εξόδου: 50Hz +/- 2 Hz Έξοδος κυματομορφής: Τροποποιημένο ημιτονοειδές κύμα Εύρος τάσης εισόδου: 10,0 V – 15,0 V Ηχητική ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας: 10,4 V – 11,0 V Αυτόματη απενεργοποίηση σε επίπεδα μπαταρίας: 9,7 V – 10,3 V Αυτόματη απενεργοποίηση σε επίπεδα μπαταρίας: 14,5 V – 15,5 V Αποφόρτιση της μπαταρίας χωρίς φορτίο εναλλασσόμενου ρεύματος (12 V input): <0.2A Κορυφαία απόδοση:> 95% Διαστάσεις: 200 mm x 110 mm x 55 mm | 10 τεμάχια |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |  |  |

**Τόπος – Ημερομηνία:**

Δηλώνω ως υποψήφιος ότι:

1. έχω λάβει γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα.
2. η προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον δύο (02) μηνών από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της.

**Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα.**